**EJERCICIO TRONCALES**

Toma la topología que configuraste en la clase de VLANs y añade lo siguiente:

1. Configura el enlace troncal para permitir el tráfico de las VLANs 6 y 9
2. Verifica que las máquinas en la VLAN 6 pueden darse ping entre sí, sin importar en cuál suiche estén, pero no con las demás máquinas.
3. Verifica que las máquinas en la VLAN 9 pueden darse ping entre sí, sin importar en cuál suiche estén, pero no con las demás máquinas.